附件：淮北市第一中学校园监控老系统改造维修采购需求

**一、供应商须知**

1、被询价的供应商就以下采购清单中标的物的相关要求，向采购人一次性提交一正两副共三份书面报价函。报价一经采购人认可，即为签约的合同价，此价格为交货地价格，包括包装费、安装施工调试费、装卸费、运保费、系统集成费用、人员培训费、技术服务费、服务费等验收前所有费用。报价用人民币报价，单位为元。

2、供应商资格要求

（1）具有独立法人资格。须提供具有采购项目相关营业范围的有效营业执照影印件；

（2）提供近一年来财务报告影印件（至少包括资产负债表和利润表）或银行资信证明；

（3）不接受联合体、不具备独立法人资格的公司、个体经营户等的投标；

（4）提供有能力独立完成此项目、不再转包的承诺函；

（5）提供法人资格证明或法人授权书，被授权人身份证原件评标现场查验；

（6）提供售后服务承诺函；

（7）上述资料加盖投标人鲜章，装订进报价函，如有一条不满足视为不符合供应商资质。

3、本项目不分包，未密封、装订、盖章的报价函视为无效的报价函。供应商须投报所有货物和服务，并只能有一个报价，多方案报价视为不响应报价。

4、供应商可以拒绝对采购人的询价函作出报价，但一经作出报价，即被视为理解并认可以上所有要求，且不可撤回。否则，采购人在此后的一年内将不允许该公司参加采购人的所有采购活动，造成损失的将追究其赔偿或法律责任。

5、本项目如有更改，采购人将在淮北市第一中学官网公开发布澄清函，澄清函为询价函不可分割的部分，请供应商注意查阅，否则责任自负，项目成交结果将及时在网上公布。

6、项目合同请参照政府采购合同格式自拟。无故弃标供应商取消其1至3年内在淮北市第一中学系统投标资格，并上报市公管局、交易中心备案。造成其他损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究法律责任。

**二、交货日期或服务期限**

合同生效后，20个工作日内完成。

**三、售后服务承诺函**

供应商应就以上标的物的技术支持与售后服务及方案做出书面承诺，所投货物免费质保1年。

**四、评审办法**

询价小组在报价截止时间后对收到的合格报价函组织评审，在满足以上要求并符合采购需求、质量和服务等的前提下，以提出最低报价的供应商为成交供应商。所有供应商报价一致的情况下采用随机抽取的方式产生中标商。供应商报价超过采购预算的做废标处理；报名供应商不足三家不开标，做流标处理；实质性响应询价函要求不足三

家做废标处理，并及时组织再次询价。供应商须理解合同不一定授予最低价格的供应商。货物参数和服务方案必须完全满足或优于询价标的物需求，否则将被视为不响应需求。

**五、验收与支付**

项目由采购人考核验收合格后，一次性支付。

**六、标的物清单**

 货物需求中某项参数若属于某品牌产品专有指标的，投标商在公示期间或报价时能提供真实材料佐证的，经评审小组评审认可的，可不作为响应项。

|  |
| --- |
| 校园监控改造维修清单 |
| 序号 | 设备名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | POE千兆交换机 | 24个10/100/1000Mbps,支持EWEB/APP/MACC管理。（推荐品牌：华为、华三、锐捷） | 台 | 3 |
| 2 | POE交换机 | 8口POE交换机（推荐品牌：华为、华三、锐捷） | 台 | 5 |
| 3 | 网线 | 纯铜国标超五类网线（推荐品牌：爱普华顿、大唐电信、AMP） | 箱 | 15 |
| 4 | 电源线 | 纯铜国标RVV2\*1.0（200米/卷） | 卷 | 3 |
| 5 | 光纤 | 室外国标12芯光纤 | 米 | 1000 |
| 6 | 光纤熔接配件 | 熔接头等材料 | 批 | 1 |
| 7 | PVC线管 | 白色PVC20线管（2米/根） | 根 | 1000 |
| 8 | 摄像机支架 | 使用摄像头配套通用壁装支架 | 个 | 30 |
| 9 | 摄像头转换器 | 与摄像头配套使用 | 个 | 50 |
| 10 | 400万摄像机（枪机） | 具有400万像素CMOS传感器。最大分辨率2560x1440。（公安部型式检验报告证明）需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。（公安部型式检验报告证明）最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明）红外补光距离不小于85米。（公安部型式检验报告证明）需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440@30fps，子码流704x576@30fps。（公安部型式检验报告证明）提供生产企业针对此项目免费售后服务承诺函在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。（公安部型式检验报告证明）支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。（公安部型式检验报告证明）信噪比不小于58dB。（公安部型式检验报告证明）需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。（公安部型式检验报告证明）需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。（公安部型式检验报告证明）需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。（公安部型式检验报告证明）可开启或关闭智能后检索功能。（公安部型式检验报告证明）需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。（公安部型式检验报告证明）摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部型式检验报告证明）设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。（公安部型式检验报告证明）不低于IP67防尘防水等级。（公安部型式检验报告证明）需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部型式检验报告证明）设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。（公安部型式检验报告证明）同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（公安部型式检验报告证明）支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（公安部型式检验报告证明） | 台 | 10 |
| 11 | 6T硬盘 | 6TB 监控硬盘 | 块 | 10 |
| 12 | 千兆光模块 | 千兆单模光模块 | 个 | 2 |
| 13 | 壁挂机柜 | 6U国标挂壁机柜 | 个 | 3 |
| 14 | 集中管理箱 | 400\*500国标不锈钢 | 个 | 5 |
| 15 | 辅材 | 线卡、扎带、胶布、线管接头、标签纸等 | 批 | 1 |
| 16 | 施工 | 完成采购所有设备安装调试及老旧监控设备、线路检修，老旧设备维修，无缝对接到校园新建监控系统，与新建校园监控系统无缝对接、对接费用中标人自行承担，中标人需完全保证对接过程中新建校园监控及改造维修监控的正常运行、对接过程中出现的监控系统故障须由中标人承担维修费用 | 项 | 1 |

备注：本项目为交钥匙工程，其它所需未列设备，由中标人提供，费用包含在总价内。中标人实施项目前需提供施工方案并经采购人确认合理可用，提供3次施工方案都没有通过采购人要求，采购人有权取消中标人资格。

**七、供应商报价函**

（格式）

致采购人：

本公司十分高兴收到贵单位编号为             的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，现向贵单位就所采购的标的物做出如下报价：

一、责任与义务

本公司承诺：

1、本公司的报价函一旦为贵学校认可，该报价即为合同价。包括包装费、装卸费、运保费、安装施工调试费、系统集成费用、人员培训费、技术服务费、售后服务费、税费等验收前所有费用；

2、本公司报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵单位的处罚；

3、本公司完全理解本项目合同不一定授予最低报价的供应商。

二、货物或服务报价表（服务类项目格式自拟）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
| ... |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

1. 标的物响应表（服务类项目格式自拟）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购需求 | 投标需求 | 响应情况 |
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 详细技术参数 | 数量 | 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 详细技术参数 | 数量 |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、交货期

合同签订后 日内交货、安装调试完毕，交付用户方验收使用。

五、须提交的相关资信证明

1、 营业执照（年审合格）影印件盖章；

2、 法人资格证明或法人授权委托书；

3、 货物参数或详细服务方案响应表；

4、 售后服务等要求提供的承诺函；

5、 询价函要求提供的其他资质证明文件。

（公司盖章） 年 月 日